PLACAS

Presentación: caja de 8 placas.

Rendimiento: 1,44 m2.

ATENCION: Se colocan con Adhesivo Plaquia. ¡Consultanos y te pasamos la publicación!

Beneficios:

– Antihumedad.

– Atérmicas.

– Incombustibles.

– Acústicas.

– Rápida colocación.

– Anti hongos.

– Decorativo.

– Fácil mantenimiento.

Colocación:

1. Tomar niveles

A partir del zócalo, se toman los niveles apoyando la placa en la esquina donde comenzamos la colocación, y marcamos el nivel.

2. Colocación

Se aplica pegamento 2 en 1 PLAQUIA en seis puntos, tres en la parte superior y tres en la parte inferior sobre la placa para adherirla a la pared.

3. Sellado

Tomar las juntas con pegamento 2 en 1 PLAQUIA aplicándolo con una manga. Se debe quitar el sobrante y luego repasar con una esponja húmeda en agua limpia.